## Odstraňování poruch obvodů regulace prostředí ve voze / komunikačního vedení navigačního systému

1. | Prověřte provoz systému regulace prostředí ve voze v několika režimech. Je systém regulace prostředí ve voze v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Spusťte autodiagnostiku pomocí přístroje HDS nebo jednotky regulace prostředí ve voze. n

2. | Zkontrolujte vedení navigačního systému. Je ikona Air-Con červená? ANO - Přejděte na 3. NE - Přejděte na 9.

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte konektor A navigačního systému (20P).

5. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

6.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi následujícími vývody 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze a 20P konektorem A navigačního systému.

32P: | 20P
č. 5 | č. 4
č. 6 | č. 14
č. 21 | č. 15

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a navigačním systémem.n

7.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 5, 6 a 21 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru ve vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a navigačním systémem.n

NE - Přejděte na 8.

8. | Zapojte znovu 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

9. | Odpojte konektor A navigačního systému (20P).

10. | Zapněte zapalování (II).

11. | Propojkou spojte vývody č. 5, 6 a 21 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze.

12.

Stiskněte tlačítka řízení recirkulace a vypnutí.

Rozsvítí se kontrolka řízení recirkulace?

ANO - Spusťte kontrolu jednotky navigačního systému. n

NE - Vyměňte jednotku regulace prostředí ve voze za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak zmizí, vyměňte původní jednotku regulace prostředí ve voze.n

13. | Odpojte propojku.