## Zkouška vstupů (MICU) stěračů a ostřikovačů

1. | Před odstraňováním závad systému stěračů a ostřikovače zkontrolujte pojistky č 10 (7,5 A) a č. 38 (30 A) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

2. | Odpojte konektory skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou. POZNÁMKA: Veškeré konektory jsou vyobrazené z pohledu ze strany vodičů zásuvky.

3.

Zkontrolujte, zda všechny vývody konektoru a zásuvky mají správný kontakt.

- Pokud jsou vývody ohnuté, uvolněné nebo zkorodované, opravte je a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud vývody jsou v pořádku, přejděte na 4.

4.

Při stále odpojeném konektoru proveďte na příslušném konektoru následující zkoušky vstupů.

- Pokud výsledek zkoušky odhalí závadu, najděte a odstraňte její příčinu a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud je výsledkem zkoušek zjištění, že vstupy jsou v pořádku, přejděte na 5.

Dutinka | Vodič | Podmínky zkoušky | Zkouška: Požadovaný výsledek | Možná příčina při nedosažení žádaného výsledku
--- | --- | --- | --- | ---

F18

BLU

V každém případě

Připojte napájecí napětí baterie k vývodu F18:
Motor stěračů musí běžet nízkou rychlostí.

- Špatné ukostření (G301)
- Vadný motor stěračů čelního skla
- Přerušené vedení

F19

YEL

V každém případě

Připojte napájecí napětí baterie k vývodu F19:
Motor stěračů musí běžet vysokou rychlostí.

- Špatné ukostření (G301)
- Vadný motor stěračů čelního skla
- Přerušené vedení

F32 | WHT | Za všech podmínek (odpojte 5P konektor motoru stěračů) | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem F32 a vývodem č. 4 5P konektoru motoru stěračů: Obvod musí být uzavřený. | Přerušené vedení

F33

RED

Za všech okolností

Připojte napájecí napětí baterie k vývodu F33:
Motor ostřikovače musí běžet.

- Špatné ukostření (G201)
- Vadný motor stěračů čelního skla
- Přerušené vedení

S6

BLU

Spínač stěračů/ostřikovaů (regulátor cyklování) zapnutý

Zkontrolujte odpor mezi vývody S6 a S4:
Odpor se musí být mezi cca 0 až 30W.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Přerušené vedení
- Zkrat na kostru

5.

Připojte znovu konektory ke skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou a proveďte u těchto konektorů zkoušky vstupů.

- Pokud výsledek zkoušky odhalí závadu, najděte a odstraňte její příčinu a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud je výsledkem zkoušek zjištění, že vstupy jsou v pořádku, je vadná jednotka MICU; vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

Dutinka | Vodič | Podmínky zkoušky | Zkouška: Žádaný výsledek | Možná příčina neuspokojivého výsledku
--- | --- | --- | --- | ---

E6

BLK

Za všech okolností

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Špatné ukostření (G602, G652)
- Přerušené vedení

T34

BLK

Za všech okolností

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Špatné ukostření (G503)
- Přerušené vedení

S10
·
S4

ORN

Spínač stěračů/ostřikovače (LOW) zapnutý

Zkontrolujte napětí mezi vývody S10 a S4:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Přerušené vedení

Poloha spínače stěračů / ostřikovače (INT)

Spínač stěračů/ostřikovače vypnutý

Zkontrolujte napětí mezi vývody S10 a S4:
Musí být naměřeno 5 V nebo více.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Zkrat na kostru

S15
·
S4

GRN

Spínač stěračů/ostřikovače (MIST) zapnutý

Zkontrolujte napětí mezi vývody S15 a S4:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Přerušené vedení

Spínač stěračů / ostřikovače (MIST) vypnutý

Zkontrolujte napětí mezi vývody S15 a S4:
Musí být naměřeno 5 V nebo více.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Zkrat na kostru

S17
·
S4

YEL

Spínač stěračů v poloze ON

Zkontrolujte napětí mezi vývody S17 a S4:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Přerušené vedení

Spínač ostřikovače vypnutý

Zkontrolujte napětí mezi vývody S17 a S4:
Musí být naměřeno 5 V nebo více.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Zkrat na kostru

S20
·
S4

WHT

Spínač stěračů / ostřikovače (LO) zapnutý

Zkontrolujte napětí mezi vývody S20 a S4:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Přerušené vedení

Spínač stěračů/ostřikovače vypnutý

Zkontrolujte napětí mezi vývody S20 a S4:
Musí být naměřeno 5 V nebo více.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Zkrat na kostru

WHT

Spínač stěračů / ostřikovače (HIGH) zapnutý

Zkontrolujte napětí mezi vývody S20 a S4:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Přerušené vedení

Spínač stěračů / ostřikovače vypnutý

Zkontrolujte napětí mezi vývody S20 a S4:
Musí být naměřeno 5 V nebo více.

- Vadný spínač stěračů / ostřikovače
- Zkrat na kostru