## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 92

DTC 92: | Systém F-CAN (vypnutá sběrnice)

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 92?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte uvolněné vývody mezi A (44P) konektorem modulu ECM a 26P konektorem modulátoru-řídicí jednotky ABS. Viz část o odstraňování náhodných závad. n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Pomocí přístroje HDS zkratujte vedení SCS.

7. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

8. | Odpojte 26P konektor modulátoru-řídicí jednotky ABS.

9.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 12 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS a vývody č. 37 a č. 36 44P konektoru A ECM.

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS. Pokud je třeba, vyměňte modulátor-řídicí jednotku ABS za dobrou a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM a modulátorem-řídicí jednotkou ABS.n