## Výměna hlavního brzdového válce

Nepostříkejte brzdovou kapalinou vozidlo, můžete poškodit lak. Pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji omyjte vodou.

POZNÁMKA: Vyobrazen je model RHD; model LHD je symetrický.

1. | Typ RHD: Odmontujte kryt větrací komory v karosérii.

2. | Typ RHD: Sundejte spodní panel větrací komory.

3. | Typ LHD: Odmontujte čistič vzduchu: model s motorem L13A7, model s motorem R18A2.

4. | Zkontrolujte, že je vypnuté zapalování, odpojte kabel záporného pólu od baterie a vytáhněte z motorového prostoru.

5. | Otevřete víčko nádržky a pomocí injekční stříkačky vysajte brzdovou kapalinu z nádržky hlavního válce; vyšroubujte upevňovací šroub držáku (A) a uvolněte nádržku hlavního válce spojky (B).

6. | Vyšroubujte upevňovací šroub nádržky (C).

7. | Uvolněte držák nádržky (A).

8. | Odpojte konektor spínače hladiny brzdové kapaliny (A).

9. | Odpojte brzdové trubky (B) od hlavního válce (C). Aby se zabránilo potřísnění, zakryjte spoje hadic tkaninou nebo dílenskou utěrkou.

10. | Odšroubujte upevňovací matice (D) a sundejte podložky (E).

11. | Odmontujte hlavní válec od posilovače brzd (F). Při demontáži hlavního válce buďte opatrní, abyste neohnuli nebo nepoškodili brzdové trubky.

12. | Sundejte těsnění tyče (G) z hlavního válce. POZNÁMKA: Nové těsnění tyče nasaďte na hlavní válec drážkovanou stranou (H) proti hlavnímu válci.

13.

Hlavní válec namontujte zpět opačným postupem úkonů demontáže; dodržujte tyto pokyny:

- Při sestavení použijte nové těsnění tyče.
- Na ústí vnitřního otvoru a na vnější obvod nového těsnění tyče naneste silikonovou vazelínu ze sady hlavního válce.
- Po montáži hlavního válce zkontrolujte výšku a vůli brzdového pedálu a dle potřeby je nastavte.

14. | Uložte baterii na místo a připojte kabel záporného pólu. Nastavte hodiny.

15. | Odvzdušněte brzdový systém.

16. | Protočte kola a zkontrolujte, zda brzdy neváznou.