Kontrola vahadel a čepů vahadel (L13A)

## Kontrola vahadel a čepů vahadel

1. | Odmontujte sestavu vahadel ventilů.

2. | Rozeberte sestavu vahadel.

3. | Změřte průměr čepu v místě prvního vahadla.

4. | Vynulujte měřidlo (A) na průměr čepu.

5.

Změřte vnitřní průměr vahadla a zkontrolujte jej z hlediska neokrouhlosti.

Vůle mezi vahadlem a čepem
Standard (Nové): | 0,019-0,058 mm
Provozní limit: | 0,08 mm

6. | Toto měření opakujte na všech vahadlech a čepech. Pokud je vůle mimo provozní limit, vyměňte čep vahadel a všechna vahadla s nadměrnou vůlí.