Výměna ložiska předlohového hřídele ve skříni spojky M/T (N22A)

## Výměna ložiska předlohového hřídele ve skříni spojky M/T

Potřebné speciální nástroje
Nastavitelný stahovák ložisek, 45-75 mm ( 07YAC-0010100)

Nástavec, 72 x 75 mm ( 07746-0010600)
Narážecí přípravek ( 07749-0010000)

1. | Vymontujte stavěcí destičku ložiska (A) ze skříně spojky (B).

2. | Pomocí speciálního nástroje a běžně prodávaného klouzavého kladiva 3/8''-16 (C) vytáhněte jehlové ložisko (A) ze skříně spojky (B).

3. | Pomocí speciálních nástrojů nasaďte nové jehlové ložisko.

4. | Namontujte stavěcí destičku ložiska (A) se šrouby (B).