Postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM (idle learn) (L13A)

## Postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM (idle learn)

Aby si modul ECM mohl pamatovat charakteristiku otáček volnoběhu motoru, je nutné provést postup uložení hodnot otáček volnoběhu do paměti.
Proveďte postup uložení hodnoty otáček volnoběhu (idle learn) do paměti v případě, že jste provedli kterýkoliv z těchto úkonů:

- Výměna modulu ECM.
- Reset modulu ECM.
- Aktualizace modulu ECM.
- Vyměňte nebo vyčistěte těleso škrticí klapky.

POZNÁMKA: Vymazání DTC pomocí HDS nevyžaduje provedení postupu uložení hodnot otáček volnoběhu do paměti.

## Postup

1. | Zkontrolujte, že jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče (klimatizace, audiosystém, světla atd.).

2. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

3. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 2 sekundy.

4. | Nastartujte motor. Udržujte otáčky na 3000 ot/m (min-1) bez zatížení (v poloze P nebo N), dokud se nezapne ventilátor chladiče nebo dokud teplota chladicí kapaliny nedosáhne 90°C.

5. | Po dobu 5 minut nechte běžet motor na volnoběh při zcela zavřené škrticí klapce. POZNÁMKA: Pokud se zapne ventilátor chladiče, nezahrnujte dobu jeho chodu do těchto 5 minut.

6. | Pomocí přístroje HDS ověřte, zda byla dokončena funkce IDLE LEARN v nabídce DATA LIST.