## Výměna úrovňového čidla seřizovače světlometů

## Model s HID

1. | Zvedněte vozidlo a podepřete jej bezpečnostními stojany ve správných místech.

2. | Odpojte 3P konektor (A) od předního nebo zadního snímače sklonu pro seřizovače světlometů (B). Přední Zadní

3. | Vyšroubujte upevňovací šroub (šrouby) a matici ze snímače sklonu pro seřizovače světlometů.

4. | Montáž proveďte opačným způsobem demontáže a přejděte na postup základního nastavení světlometů s uložením do paměti (model s HID).