## Odstraňování závad podle kódů DTC: B2355

DTC B2355: | Ztráta komunikace senzoru automatického osvětlení a deště s jednotkou MICU (signál HLSW)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC B2355?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, senzor automatického osvětlení a deště je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty. Pokud jsou kontakty v pořádku, zkontrolujte stav baterie a systém dobíjení.n

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTC B1155 a B2355? ANO - Vadná jednotka MICU; vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n NE - Vadný senzor automatických světel a deště.n