## Odstraňování závad podle kódů DTC: 25

DTC 25: | Snímač stáčivé rychlosti (jednotka snímače)

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je současně signalizován kód DTC 91 nebo DTC 92 a DTC 25? ANO - Odstraňte závady podle kódu DTC 91 nebo 92: DTC 91, DTC 92. n NE - Přejděte na 3.

3. | Vypněte zapalování.

4. | Vyměňte snímač stáčivé rychlosti / bočního zrychlení za dobrý.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

7. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

8. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 25? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA. n NE - Vyměňte původní snímač stáčivé rychlosti / bočního zrychlení. n