Výměna kanálu EGR (L13A)

## Výměna kanálu EGR

1. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

2. | Odmontujte vodní obtokovou hadici a příchytky svazku a odpojte konektor ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR).

3. | Odmontujte kanál EGR (A).

4. | Namontujte kanál EGR s novým těsněním (B).

5. | Připojte konktor ventilu EGR a namontujte příchytky svazku a vodní obtokovou hadici.

6. | Naplňte chladič chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte jej.