Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2229 (13-6) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2229 (13-6)

DTC P2229: | Vysoké napětí v obvodu čidla BARO

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku BARO SENSOR.

Je signalizována hodnota cca 4,76 V nebo více?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n