Odstraňování závad signálového obvodu klimatizace (R18A)

## Odstraňování závad signálového obvodu klimatizace

1. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

2. | Zapněte spínač ventilátoru.

3. | Zapněte spínač klimatizace.

4. | Pomocí HDS zkontrolujte A/C CLUTCH v položce DATA LIST. Je signalizováno ON? ANO - Přejděte na 5. NE - Přezkoušejte systém klimatizace. n

5. | Zkontrolujte systém klimatizace. Funguje systém klimatizace? ANO - Obvod systému klimatizace je v pořádku.n NE - Přejděte na 6.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Zapněte zapalování (II).

8. | Pomocí HDS aktivujte položku A/C CLUTCH v MENU INSPECTION. Je ze spojky kompresoru klimatizace slyšet cvakání? ANO - Přezkoušejte systém klimatizace. n NE - Přejděte na 9.

9. | Vypněte zapalování.

10. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

11. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13.

Několikrát za sebou na okamžik propojte vývod A14 konektoru ECM s kostrou pomocí propojky.

Je ze spojky kompresoru klimatizace slyšet cvakání?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky klimatizace a modulu ECM. Pokud jsou kontakty v pořádku, zkontrolujte relé spojky klimatizace, opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (A14) a relé spojky klimatizace a ostatními systémy klimatizace.n