Odstraňování závad podle kódů DTC: 12-1x (RHD)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: 12-1x

DTC 12-1x (12-10 až 12-19, 12-1A až 12-1F): | Přerušený obvod nebo zvýšený odpor ve vyvíječi plynu airbagu řidiče (typ RHD)

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení K simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0200)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 12-1x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 4P konektor airbagu řidiče (A) od cívky s kabelem.

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektory 2 W) a kabel K simulátoru k cívce s kabelem.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 11-1x? ANO - Přejděte na 9. NE - Přerušení nebo zvýšený odpor ve vyvíječi plynu airbagu řidiče; vyměňte airbag řidiče. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte 4P konektor kabelového svazku kombinovaného spínače (A) od cívky s kabelem.

11. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektory 2 W) a vodič simulátoru ke kabelovému svazku kombinovaného spínače.

12. | Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.

13. | Vymažte paměť DTC.

14. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 12-1x? ANO - Přejděte na 15. NE - Přerušení nebo zvýšený odpor v kabelové cívce; vyměňte kabelovou cívku. n

15. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

16. | Odpojte konektor A (28P) jednotky SRS od jednotky SRS. Neodpojujte vedení simulátoru od 4P konektoru kabelového svazku kombinovaného spínače.

17. | Odpojte simulátor vyvíječe plynu SRS od jeho vedení.

18.

Zkontrolujte odpor mezi vývody vedení simulátoru SRS. Musí být naměřena hodnota 1W nebo méně.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru A (28P) jednotky SRS a jednotkou SRS. Zkontrolujte propojení mezi konektorem a jednotkou SRS. Pokud je propojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Přerušení nebo zvýšený odpor v kabelovém svazku kombinovaného spínače; vyměňte kabelový svazek kombinovaného spínače.n