Odstraňování poruch podle kódů DTC: P060B (0-33), P16A0 (0-34), P16A1 (0-35), P16A4 (0-38), P16AB (0-41), P16AE (0-44) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P060B (0-33), P16A0 (0-34), P16A1 (0-35), P16A4 (0-38), P16AB (0-41), P16AE (0-44)

DTC P060B: | Porucha vnitřního obvodu modulu ECM
DTC P16A1: | Porucha vnitřního obvodu modulu ECM
DTC P16AB: | Porucha vnitřního obvodu modulu ECM

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

3. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

4. | Zapněte zapalování (II).

5.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P060B, P16A0, P16A1, P16A4, P16AB a/nebo P16AE?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n