## Výměna airbagu spolujezdce

## Demontáž

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Odmontujte odkládací schránku.

3. | Odpojte 4P konektor airbagu předního spolujezdce (A) od kabelového svazku přístrojové desky.

4. | Odmontujte z držáku upevňovací šrouby (A) a matice (B). Vymontujte airbag spolujezdce (C).

## Montáž

1. | Umístěte nový airbag spolujezdce (A) do držáku. Utáhněte upevňovací šrouby (B) a matice (C) airbagu spolujezdce.

2. | Připojte 4P konektor (A) airbagu spolujezdce ke kabelovému svazku přístrojové desky a namontujte zpět odkládací schránku.

3. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

4. | Připojte HDS a vymažte kódy DTC.

5. | Po montáži airbagu ověřte jeho správnou funkčnost. Zapněte zapalování do polohy II; kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.