## Odstraňování závad podle kódů DTC: B2352

DTC B2352: | Vnitřní závada senzoru automatického osvětlení a deště (chyba EEPROM)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B2352? ANO - Vadný senzor automatického osvětlení a deště.n NE - Náhodná závada, senzor automatického osvětlení a deště je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty. Pokud jsou kontakty v pořádku, zkontrolujte stav baterie a systém dobíjení.n