## Výměna DVD-ROM

POZNÁMKA: Po zpětném vložení nebo výměně disku DVD-ROM se musí provést shoda s mapou.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Otevřete přední kryt (A) navigační jednotky (B) umístěné za odkládací schránkou.

3. | Stiskněte tlačítko EJECT (C).

4. | Vyjměte disk DVD-ROM.

5. | Vložte nový disk DVD-ROM.

6.

Zavřete čelní kryt. Nevypínejte zapalování, dokud se data nenačtou do navigační jednotky.
POZNÁMKA: Po opravě musíte přední kryt zavřít. Pokud zapnete navigaci s otevřeným předním krytem, bude to signalizováno na displeji. ‘‘Mechanika navigační jednotky je otevřená nebo není vložen disk DVD. Zkontrolujte systém.