## Výměna manžety předního kulového kloubu

Potřebné speciální nástroje
Vodítko spony manžety kulového kloubu ( 07GAG-SD40700)

1. | Odmontujte klip manžety a manžetu.

2. | Naneste vazelínu do vnitřku a na chlopeň (A) nové manžety. Nepotřísněte vazelínou styčné plochy (B) mezi manžetou a spodním ramenem.

3. | Setřete vazelínu z kuželové části čepu (C) a naneste čerstvou vazelínu do základny čepu (D). Dejte pozor, aby do manžety nevnikly nečistoty nebo jiné cizí materiály.

4. | Nasaďte manžetu na kulový kloub a mírně ji zmáčkněte, abyste z ní vytlačili vzduch.

5. | Pomocí speciálního přípravku zatlačte na manžetu tak, aby se její spodní část po celém obvodu rovnoměrně usadila na spodním rameni.

6. | Po montáži manžety setřete veškerou vazelínu z obnažené části čepu kulového kloubu.