## Vlastnosti plastických materiálů

- Před započetím oprav zkontrolujte odolnost plastových dílů vůči rozpouštědlům a teplu.
- Materiál pro opravu vybírejte podle materiálů, ze kterých jsou plastové díly.
- Líh lze použít na odmašťování v malém množství a na krátkou dobu. Nenamáčejte.
- Kontaktujte dodavatele laků a materiálu pro informace o dalších doporučených čistících prostředcích pro typy plastu, se kterými pracujete.

Standardní symbol | Jméno | Teplota odolnosti proti teplu °°C | Poznámka
--- | --- | --- | ---
AAS | Akrylonitril akrylik styren | 80 (176) |
ABS | Akrylonitril butadien styren | 80 (176) |
AES | Akrilonitril etylen styren | 80 (176) |
A/EPDM/S | Akrylonitril/etylen propylen dien guma/styren | 80 (176) |
ASA | Akrylonitril styren akrylát | 80 (176) |
CAB | Acetobutyrát celulózy | 80 (176) |
E/VAC | Etylen-vinyl acetát | 80 (176) |
PA | Polyamid | 80 (176) | Materiál může poškodit kyselina baterie (kyselina sírová).
PBT | Polybutylen tereftalát | 160 (320) | Materiál může poškodit rozpouštědlo.
PC | Polykarbonátové plasty | 120 (248) | Brzdová kapalina, vosk a odmašťovač.
PE | Polyethylen | 80 (176) | Materiál může poškodit rozpouštědlo.
PF | Fenolformaldehyd | 80 (176) |
PMMA | Polymetylmetakrylát | 80 (176) | Smyjte odstraňovač důkladně vodou.
POM | Polyoxymetylen polyacetal | 100 (212) | Materiál může poškodit rozpouštědlo.
PP | Polypropylen | 80 (176) | Materiál může poškodit rozpouštědlo.
PPO (PPE) | Polyfenylenoxid | 100 (212) |
PS | Polystyren | 60 (140) |
PUR | Polyuretan | 80 (176) |

Standardní symbol | Jméno | Teplota odolnosti proti teplu °°C | Poznámka
--- | --- | --- | ---
PVC | Polyvinylchlorid | 80 (176) |
SAN | Styren akrylonitril | 80 (176) |
SMC | Sloučenina z níž jsou vyrobeny lišty plechů | 180 (356) | Materiál může poškodit rozpouštědlo.
TPE | Termoplastický polyester elastomer | 80 (176) | Smyjte odstraňovač důkladně vodou.
TPS | Termoplastický styren elastomer | 80 (176) | Smyjte odstraňovač důkladně vodou.
TPO | Termoplastický olefin/elastomer | 80 (176) | Smyjte odstraňovač důkladně vodou.
TPU | Termoplastický/uretan/ elastomer | 80 (176) | Smyjte odstraňovač důkladně vodou.
NAHORU | Polyester | 110 (230) | Materiál může poškodit alkálie.