## Seřízení dveří zavazadlového prostoru

POZNÁMKA:

- Při seřizování dveří zavazadlového prostoru je vhodné pracovat s pomocníkem.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali dveře zavazadlového prostoru, karosérii a okolní součásti.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Boční krycí panel zavazadlového prostoru
- Obložení zadního sloupku na obou stranách
- Těsnění dveří zavazadlového prostoru, dle potřeby
- Světlo zavazadlového prostoru

2. | Odtáhněte zadní část stropního obložení směrem dolů. Dejte pozor, abyste čalounění stropu příliš neohnuli.

3. | Z obou stran odmontujte podpěrnou vzpěru.

4. | Páčením v místě zarážky (A) uvolněte zadní háčky (B), otočte krytkou (C) na předních háčcích (D) a sundejte krytku.

5. | Mírně povolte každý šroub a matici.

6.

Seřiďte lícování dveří zavazadlového prostoru (A) v následujícím pořadí:

- Pomocí oválných otvorů vyrovnejte závěsy (B) dveří zavazadlového prostoru vpravo a vlevo.
- Dle potřeby otáčejte pružné dorazy okraje dveří zavazadlového prostoru (C) dovnitř nebo ven tak, aby dveře zavazadlového prostoru lícovaly s karosérií u bočních okrajů.
- Pohybem kování zámku (D) seřiďte dveře zavazadlového prostoru tak, aby lícovaly s přírubou otvoru karoserie pro dveře zavazadlového prostoru. Pohybem doprava nebo doleva seřiďte kování zámku tak, aby bylo vystředěné se západkou dveří zavazadlového prostoru (E).

7. | Pevně utáhněte každý šroub a matici.

8. | Zkontrolujte, zda se dveře zavazadlového prostoru správně otvírají a zda se bezpečně uzamykají.

9. | Pevně namontujte zpět podpěrné vzpěry.

10. | Naneste barvu na drobné opravy laku na upevňovací matice závěsů a okolo závěsů a nechte ji zaschnout.

11. | V místech označených šipkami naneste víceúčelovou vazelínu na otáčivou část závěsů dveří zavazadlového prostoru (A).

12. | Namontujte zpět všechny odmontované součásti.