## Odstraňování závad SRS podle příznaků - kontrolka odpojení bočního airbagu nesvítí

### Kontrolka odpojení bočního airbagu se nerozsvítí

POZNÁMKA: Pokud zůstane svítit také kontrolka SRS, ale nejsou signalizovány žádné kódy DTC.

1.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, zda se na cca 6 sekund rozsvítí kontrolka odpojeného bočního airbagu.

Rozsvítí se kontrolka odpojeného bočního airbagu?

ANO - Přejděte na odstraňování závad - ‘‘kontrolka SRS nezhasne.

NE - Přejděte na 2.

2. | Připojte HDS k obvodu DLC, který je umístěn pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

3. | Zapněte zapalování do polohy (II).

4. | Ujistěte se, že přístroj HDS komunikuje s vozidlem a jednotkou SRS. Pokud tomu tak není, odstraňte závadu v obvodu konektoru DLC.

5. | Pomocí HDS proveďte funkci vlastní diagnostiky. Rozsvítí se kontrolka odpojeného bočního airbagu? ANO - Vadná jednotka SRS; vyměňte jednotku SRS. NE - Vadný řídicí modul přístrojů (otáčk).