Výměna silentbloku převodovky (L13A)

## Výměna silentbloku převodovky

1. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

2. | Sundejte kryt řídicího modul motoru (ECM) a vyroubujte tři rouby, které tento modul upevňují.

3. | Odmontujte drák modulu ECM.

4. | Odmontujte skříňku pojistek a relé pod kapotou z dráku.

5. | Pomocí zvedáku a dřevěné podpěry o rozměrech 300 x 300 x 25 mm podepřete motor pod olejovou vanou. POZNÁMKA: Aby nedolo k pokození olejové vany, neumisujte zvedák na střed olejové vany.

6. | Odmontujte výztuhu silentbloku převodovky (A) a poté i samotný silentblok (B).

7. | Namontujte silentblok převodovky s novými upevňovacími rouby (C) a jeho výztuhu.

8. | Volně utáhněte nový roub i matice (D).

9. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

10. | Sundejte spodní kryt motoru.

11. | Povolte roub dolní torzní tyče (A).

12. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

13. | Vyroubujte upevňovací roub a matice převodovky.

14. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

15. | Utáhněte upevňovací roub dolní torzní tyče.

16. | Nasaďte spodní kryt motoru.

17. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

18. | Namontujte skříňku pojistek a relé pod kapotou k dráku.

19. | Namontujte drák modulu ECM.

20. | Namontujte modul ECM a jeho kryt.

21. | Namontujte těleso čističe vzduchu.