Výměna chladiče a ventilátoru (N22A)

## Výměna chladiče a ventilátoru

1. | Vypusťte chladicí kapalinu motoru.

2. | Odmontujte kryt čelní mřížky.

3. | Odmontujte přední mřížku.

4. | Odpojte konektor spínače kapoty (A) a odmontujte objímky svazku (B) a upevňovací šrouby vodní trubky (C).

5. | Odmontujte upevňovací šrouby horního držáku chladiče (A) a přepážku karosérie (B).

6. | Odpojte konektory motoru ventilátoru (A), konektor snímače 2 teploty chladicí kapaliny motoru (B) a konektor spojky kompresoru klimatizace (C) a odmontujte objímky svazku (D).

7. | Odstraňte veškeré nečistoty z rychlospojovacího konektoru (A), chladiče, horní a dolní hadice chladiče.

8. | Rukou vytáhněte zajišťovací prvek (B), potom zahýbejte rychlospojovacím konektorem a sejměte jej z chladiče. Při demontáži rychlospojovacího konektoru nepoužívejte žádné nástroje.

9. | Odpojte vodní obtokové hadice (C).

10. | Vytáhněte chladič a odmontujte od něj kryty ventilátorů a ostatní součásti.

11. | Zpátky chladič namontujte opačným sledem úkonů demontáže. Dbejte, aby horní a dolní tlumicí podložky byly pevně usazené.

12. | Zkontrolujte rychlospojovací konektor (A) a stavěcí kroužek (B) z hlediska prasklin a poškození. V případě, že jsou konektor a/nebo stavěcí kroužek prasklé nebo poškozené, vyměňte konektor.

13. | Dbejte, aby byl stavěcí kroužek usazený uvnitř rychlospojovacího konektoru. Pokud stavěcí kroužek nedosedá na konektor, vyměňte rychlospojovací konektor.

14. | Vyměňte O-kroužek (C) v rychlospojovacím konektoru.

15. | Zkontrolujte zámek (D). Pokud je zajišťovací prvek poškozený nebo zdeformovaný, vyměňte jej. Při instalaci nového zajišťovacího prvku ke konektoru jej zasuňte rovně do drážky.

16. | Vyčistěte spojovací plochy chladiče (E) a potom na ně naneste čistou chladicí kapalinu motoru.

17. | Zatlačte zajišťovací prvek (A) dolů a potom zatlačte rychlospojovací konektor (B) k chladiči tak, aby bylo slyšet cvaknutí.

18. | Připojte vodní obtokové hadice (C).

19. | Připojte konektory motoru ventilátoru (A), konektor snímače 2 teploty chladicí kapaliny motoru (B) a konektor spojky kompresoru klimatizace (C) a namontujte objímky svazku (D).

20. | Nasaďte přepážku karosérie (A), našroubujte horní upevňovací šrouby chladiče (B).

21. | Upevňovací šrouby přepážky karosérie přestříkněte do barvy karosérie.

22. | Připojte konektor spínače kapoty (A) a namontujte objímky svazku (B) a upevňovací šrouby vodní trubky (C).

23. | Namontujte přední mřížku.

24. | Namontujte kryt čelní mřížky.

25. | Naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte chladicí systém s otevřeným ventilem topení.