## Výměna základny krytu senzoru automatických světel a deště

POZNÁMKA: Při prořezávání lepidla skla pomocí struny používejte vhodnou ochranu zraku.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Obložení stropu
- Automatický senzor deště a světla
- Vnitřní zpětné zrcátko

2. | Strunou opatrně prořízněte lepicí pásku pod krytem podložky senzoru automatických světel a deště a podložku sundejte. POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili optické čidlo.

3.

Pomocí nože na tmel oškrábejte veškerou lepicí pásku z čelního skla. Lihem očistěte vnitřní plochu čelního skla v místě, kam bude umístěn nový kryt senzoru automatických světel a deště. Dejte pozor, aby se na plochu montáže nedostala voda, olej a vazelína.

4. | Na oboustrannou lepicí pásku (A) krytu podložky dešťového senzoru (B) naneste základní nátěr. Základní nátěr nechte schnout nejméně deset minut, poté kryt přilepte k čelnímu sklu a 12 hodin nechte tvrdnout.

5. | Přilepte kryt podložky senzoru automatických světel a deště s lepicí páskou na vnitřní stranu čelního skla podle obrázku a pevně přitlačte.