Odstraňování závad podle kódů DTC: P0563 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0563

DTC P0563: | Neočekávané napětí v obvodu napájecího zdroje modulu ECM

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Vypněte zapalování.

4. | Počkejte 10 sekund.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0563?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

7. | Vypněte zapalování.

8. | Vytáhněte baterii.

9. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

10. | Připojte baterii.

11. | Změřte napětí mezi vývodem A6 konektoru ECM a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 15. NE - Přejděte na 12.

12. | Odpojte baterii.

13. | Odpojte 20P konektor (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou.

14. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A6 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkratované vedení mezi modulem ECM (A6) a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 20. NE - Přejděte na 19.

15. | Odpojte baterii.

16. | Odpojte 20P konektor (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou.

17. | Připojte baterii.

18. | Změřte napětí mezi vývodem A8 konektoru ECM a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Opravte zkratované vedení na kostru mezi modulem ECM (A8) a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 20. NE - Přejděte na 19.

19. | Otestujte hlavní relé PGM-FI 1. Je hlavní relé 1 PGM-FI v pořádku? ANO - Přejděte na 27. NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 20.

20. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

21. | Zapněte zapalování do polohy II.

22. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

23. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

24. | Vypněte zapalování.

25. | Počkejte 10 sekund.

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0563, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM a přejděte na krok 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné prozatímní kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizovaný kód DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

27. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

28. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

29.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0563, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n