Montáž odlučovače motorového oleje/vzduchu (L13A)

## Montáž odlučovače motorového oleje/vzduchu

1. | Vyčistěte a osušte dosedací plochy odlučovače oleje/vzduchu, šrouby a otvory pro šrouby.

2.

Na přerušovanou čáru (A) naneste souvislou "housenku" tekutého těsnění, č. dílu 08C70-K0234M, 08C70-K0334M nebo 08C70-X0331S, o šířce 1,5 mm.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

3.

Namontujte odlučovač oleje/vzduchu.
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži odlučovače oleje/vzduchu motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.