Montáž předlohového hřídele M/T (N22A)

## Montáž předlohového hřídele M/T

### Rozložené zobrazení

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek, 56 x 62 mm ( 070AD-PYZA100)

Narážecí přípravek, vnitřní průměr 40 mm ( 07746-0030100)
POZNÁMKA: Během tohoto postupu využívejte v případě potřeby rozložené zobrazení.

1. | Očistěte všechny součástky v rozpouštědle, osušte je a naneste mazivo na veškeré styčné plochy.

2. | Na předlohový hřídel (D) namontujte kolo zpátečky předlohového hřídele (A), jehlové ložisko (B) a kolo RS1 (C).

3. | Nainstalujte sestavu synchronizace s trojitým kuželem (A) vystřeďěním palce synchronizačního kužele (B) s otvory v kole RS1 (C). Poté nainstalujte synchronizační pružinu (D).

4. | Nasaďte synchronizační náboj RS1/RS2 (A) tak, že vyrovnáte palce vnějšího synchronizačního kroužku (B) s drážkami v synchronizačním náboji RS1/RS2 (C).

5. | Namontujte synchronizační pouzdro RS1/RS2.

6. | Namontujte synchronizační pružinu (A).

7. | Nasaďte trojitý synchronizační kužel (B) tak, že vyrovnáte palce vnějšího synchronizačního kroužku (C) s drážkami v synchronizačním náboji RS1/RS2 (D).

8. | Namontujte distanční prstenec a jehlové ložisko.

9. | Namontujte kolo RS2 (A) tak, že vyrovnáte palce synchronizačního kužele (B) s otvory v kole RS2 (C).

10. | Podepřete předlohový hřídel (A) ocelovými bloky, a potom namontujte kolo RS3 (B) pomocí speciálního nástroje a lisu (C).

11. | Pomocí speciálního nářadí a lisu (B) namontujte kolo RS4 (A).

12. | Pomocí speciálního nářadí a lisu (B) namontujte kolo RS5 (A).

13. | Pomocí speciálního nástroje a lisu (B) namontujte kolo RS6 (A).

14. | Pomocí speciálního nástroje a lisu (C) nainstalujte vymezovací podložku 35 mm (A) a staré kuličkové ložisko (B).

15.

Pomocí spárové měrky (C) změřte vůli mezi původním kuličkovým ložiskem (A) a vymezovací podložkou 35 mm (B).

Standard: | 0,04-0,10 mm

16.

Pokud je vůle větší než standardní, vyberte z následující tabulky novou vymezovací podložku. Pokud je vůle naměřená v 15 v rozmezí standardu, vyměňte pouze kuličkové ložisko.

Vymezovací podložka 35 mm
| Číslo dílu | Tloušťka
--- | --- | ---
A | 23981-PPP-000 | 0,87 mm
AA | 23981-PPP-900 | 0,91 mm
B | 23982-PPP-000 | 0,95 mm
AB | 23982-PPP-900 | 0,99 mm
C | 23983-PPP-000 | 1,03 mm
AC | 23983-PPP-900 | 1,07 mm
D | 23984-PPP-000 | 1,11 mm
AD | 23984-PPP-900 | 1,15 mm
E | 23985-PPP-000 | 1,19 mm
AE | 23985-PPP-900 | 1,23 mm
F | 23986-PPP-000 | 1,27 mm
AF | 23986-PPP-900 | 1,31 mm
G | 23987-PPP-000 | 1,35 mm
AG | 23987-PPP-900 | 1,39 mm
H | 23988-PPP-000 | 1,43 mm
AH | 23988-PPP-900 | 1,47 mm
J | 23989-PPP-000 | 1,51 mm
AJ | 23989-PPP-900 | 1,55 mm
K | 23990-PPP-000 | 1,59 mm
AK | 23990-PPP-900 | 1,63 mm
L | 23991-PPP-000 | 1,67 mm
AL | 23991-PPP-900 | 1,71 mm
M | 23992-PPP-000 | 1,75 mm
AM | 23992-PPP-900 | 1,79 mm
N | 23993-PPP-000 | 1,83 mm
AN | 23993-PPP-900 | 1,87 mm
P | 23994-PPP-000 | 1,91 mm
AP | 23994-PPP-900 | 1,95 mm
Q | 23995-PPP-000 | 1,99 mm

17. | Položte kolo RS6 (A) na ocelové bloky (B) a vylisujte předlohový hřídel z původního kuličkového ložiska pomocí lisu (C) a nástavce (D).

18. | Pokud je třeba, nasaďte vymezovací podložku 35 mm, kterou jste vybrali v kroku 16, a znovu zkontrolujte vůli.

19. | Pomocí speciálního nástroje a lisu (B) namontujte kolo RS6 (A).

20. | Pomocí speciálního nástroje a lisu (C) nainstalujte vymezovací podložku 35 mm (A) a nové ložisko (B).

21. | Sestavu předlohového hřídele bezpečně upevněte do stolního svěráku s dřevěnými špalky (A).

22. | Utáhněte nový speciální šroub 20 mm (B) (levostranný závit).