Výměna vodního výstupního otvoru (N22A)

## Výměna vodního výstupního otvoru

1. | Vypusťte chladicí kapalinu.

2. | Odpojte horní hadici chladiče a vodní obtokovou hadici a demontujte vodní výstupní přírubu.

3. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch vodní výstupní příruby, šroubů a otvorů pro šrouby.

4. | Očistěte a osušte dosedací plochy vodní výstupní příruby.

5.

Na dosedací plochu bloku motoru pro vodní výstupní přírubu rovnoměrně naneste tekuté těsnění, č. dílu 08C70-K0234M nebo 08C70- K0334M.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

6.

Vodní výstupní přírubu namontujte v opačném sledu operací demontáže.
POZNÁMKA:

- Než naplníte expanzní nádržku chladicí kapalinou, počkejte nejméně 30 minut.
- Po montáži vodní výstupní příruby motor nespouštějte nejméně tři hodiny.

7. | Namontujte horní hadici chladiče a vodní obtokovou hadici.

8. | Naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru a s otevřeným ventilem topení odvzdušněte chladicí systém.