Nastavení vůle ventilů hlavy válců (R18A)

## Nastavení vůle ventilů hlavy válců

POZNÁMKA:

- Seřízení ventilů provádějte výhradně při teplotě hlavy válců pod 38 °C.
- Krok 1 je určeny pouze pro evropské modely a je třeba jej provést v rámci plánované údržby.

1.

Evropské modely: Pomocí diagnostického přístroje Honda (HDS) zkontrolujte vůli ventilů.

-1 | Zkontrolujte volnoběžné otáčky.
-2 | Připojte diagnostický systém Honda (HDS) ke konektoru datového vedení (DLC).
-3 | Zkontrolujte, zda přístroj HDS komunikuje s vozidlem a řídicím modulem motoru (ECM). Pokud ne, odstraňte závadu v obvodu konektoru DLC.
-4 | Na displeji přístroje HDS zvolte položku Health Check a potom VALVE CLEARANCE CHECK. V případě potřeby nechte motor zchladnout a seřiďte vůli ventilů.

2. | Odmontujte víko hlavy válců.

3. | Nastavte píst č. 1 do horní úvrati (TDC). Značka ‘‘UP'' (A) na řetězovém kole vačkového hřídele musí být nahoře a drážky TDC (B) na řetězovém kole vačkového hřídele musí být v rovině s horním okrajem hlavy.

4.

Pro ventily, které hodláte zkontrolovat, vyberte spárovou měrku správné tloušťky.

Vůle ventilu
Sací: | 0,20±0,02 mm
Výfukový: | 0,25±0,02 mm

5. | Zasuňte spárovou měrku (A) mezi seřizovací šroub a konec dříku ventilu na válci č. 1 a pohybujte jí dopředu a dozadu. Musíte cítit mírné váznutí.

6. | Pokud cítíte nadměrné nebo příliš malé tření, povolte pojistnou matici (A) a pootáčejte seřizovacím šroubem, až dosáhnete správné míry tření spárové měrky.

7.

Utáhněte pojistnou matici.

Předepsaný utahovací moment
7 x 0,75 mm
14 N·m (1,4 kgf·m)

8. | Znovu zkontrolujte vůli ventilů. Pokud je třeba, opakujte nastavení.

9. | Otáčejte klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček. Vystřeďte drážku horní úvrati (TDC) pístu č. 3 (A) na řetězovém kole vačkového hřídele s horním okrajem hlavy.

10. | Zkontrolujte a dle potřeby seřiďte vůli ventilů na válci č. 3.

11. | Otáčejte klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček. Vystřeďte drážku horní úvrati (TDC) pístu č. 4 (A) na řetězovém kole vačkového hřídele s horním okrajem hlavy.

12. | Zkontrolujte a dle potřeby seřiďte vůli ventilů na válci č. 4.

13. | Otáčejte klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček. Vystřeďte drážku horní úvrati (TDC) pístu č. 2 (A) na řetězovém kole vačkového hřídele s horním okrajem hlavy.

14. | Zkontrolujte a dle potřeby seřiďte vůli ventilů na válci č. 2.

15. | Namontujte víko hlavy válců.