## Montáž zadní podlahy a příčné vzpěry zadní podlahy

1.

Nasaďte nový zadní rám B / horní výztuhu zadního rámu B, horní a dolní nástavec zadní podlahové příčné vzpěry a zadní podlahovou příčnou vzpěru a zkontrolujte rozměry karosérie.

- Pohled zespodu přední podlahy a zadní podlahy.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled shora.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled zboku.

2. | Bodově přivařte nové díly na místo.

3. | Zkontrolujte správnou polohu zadního rámu A (A) a B (B) vůči zadnímu zavěšení a rámy přivařte. Přivařte horní výztuhu zadního rámu B (C), nástavec zadní příčné vzpěry (D) a zadní příčnou vzpěru (E).

4. | Upevněte nový zadní část zadní podlahy a boční panel zadní podlahy na místo a bodově je přivařte.

5.

Nasaďte zadní panel a zkontrolujte jeho polohu s rozměry karosérie.

- Poloha zadního panelu a odtokového kanálku zadního sloupku.
- Prosklená střecha a dveře zavazadlového prostoru.

6. | Proveďte hlavní sváry. Přivařte zadní část zadní podlahy (A) a zadní příčnou vzpěru podlahy (B).

7. | Přivařte boční panel zadní podlahy (A).