## Odstraňování závad navigačního systému - Na obraze jsou čáry či jiné ruchy

### Na obrazu jsou čáry či ruchy

Diagnostická zkouška: Kontrola monitoru
POZNÁMKA:

- Vždy porovnejte obraz obrazovky s funkční obrazovkou jiného vozidla. Pokud obrazovka vypadá stejně, sdělte zákazníkovi, že se jedná a charakteristický jev.
- Vždy zkontrolujte konektory, zda nemají špatné kontakty nebo uvolněné vývody.

1.

Zkontrolujte, zda v blízkosti displeje navigace nebo navigační jednotky není namontováno nějaké doplňkové elektronické příslušenství (může být skryto).

Je namontováno nějaké elektronické příslušenství?

ANO - Vyřaďte toto příslušenství z činnosti a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Přejděte na 2.

2.

Zapněte obrazovku navigace.

Posunuje se obraz horizontálně (zleva doprava nebo zprava doleva)?

ANO - Zkontrolujte přerušení nebo zkrat na kostru ve vedení C SIG od vývodu č. 12 konektoru A (20P) navigační jednotky k vývodu č. 19 20P konektoru displeje navigace. Rovněž zkontrolujte zkrat na kostru mezi vývodem č. 19 a vývodem č. 20.n 20P konektoru displeje navigace.

NE - Přejděte na 3.

3.

Přejděte do režimu diagnostiky a proveďte diagnostiku ‘‘RGB Color'' v nabídce Monitor Check (kontrola monitoru).

Chybí obrazu červená, zelená nebo modrá barva?

ANO - Proveďte odstranění závad pro situaci, kdy obrazu chybí barva nebo odstín. n

NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte zapalování.

5.

Vyměňte displej navigace za dobrý a znovu proveďte kontrolu.

Je obraz v pořádku?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kontakty, a vyměňte původní displej navigace. n

NE - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kontakty, a znovu proveďte kontrolu. Pokud zjistíte špatný kontakt nebo uvolněný vývod, vyměňte stíněný svazek. Pokud nenajdete žádné špatné nebo uvolněné vývody, vyměňte navigační jednotku za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud problém zmizel, vyměňte původní navigační jednotku. n