Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0653 (134-4) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0653 (134-4)

DTC P0653: | Vysoké napětí v obvodu referenčního napětí "B" snímačů

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0653?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CMP, snímače polohy IMRC, snímače tlaku klimatizace, snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a u modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

5. | Odpojte konektory ECM č. 1 (96P) a č. 2 (58P).

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7.

Jednotlivě změřte napětí mezi kostrou a vývody č. 3, č. 4 a č. 29 konektoru ECM č. 1 a vývodem č. 13 konektoru ECM č. 2.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení mezi vývody konektoru ECM a těmito snímači a přejděte na 16.

- Snímač CMP a vývod č. 29 konektoru č. 1 modulu ECM.
- Snímač polohy IMRC a vývod č. 3 konektoru č. 1 modulu ECM.
- Snímač otáček výstupního (předlohového) hřídele a vývod č. 4 konektoru č. 1 modulu ECM.
- Snímač tlaku klimatizace a vývod č. 13 konektoru č. 2 modulu ECM

NE - Přejděte na 8.

8. | Vypněte zapalování.

9.

Odpojte konektory od těchto snímačů:

- Snímač CMP
- Snímač polohy IMRC
- Signál čidla otáček výstupního (předlohového) hřídele
- Snímač tlaku klimatizace

10. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru snímače CMP s kostrou.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem CMP a vývodem č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 18. NE - Přejděte na 12.

12. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru snímače polohy ventilu IMRC s kostrou.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem polohy IMRC a vývodem č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 18. NE - Přejděte na 14.

14. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele s kostrou.

15.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratované vedení mezi snímačem otáček výstupního (předlohového) hřídelu a vývody č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru č. 2 modulu ECM, potom přejděte na 18.

NE - Přejděte na 16.

16. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru snímače tlaku klimatizace s kostrou.

17.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratované vedení mezi snímačem tlaku klimatizace a vývodem č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru č. 2 modulu ECM a přejděte na 18.

NE - Přejděte na 22.

18. | Zapojte znovu všechny konektory.

19. | Zapněte zapalování do polohy II.

20. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

21.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód P0653, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CMP, snímače polohy IMRC, snímače tlaku klimatizace, snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a u modulu ECM, potom přejděte na. 1 Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

22. | Pokud nemá modul ECM nejnovější software, aktualizujte jej nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

23.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód P0653, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CMP, snímače polohy IMRC, snímače tlaku klimatizace, snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a u modulu ECM, potom přejděte na. 1 Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM.