Zkouška termostatu (R18A)

## Zkouška termostatu

Pokud termostat otvírá při pokojové teplotě, vyměňte jej.
Zkouška zavřeného termostatu:

1. | Zavěste termostat (A) do nádoby s vodou. Dbejte, aby se teploměr (B) nedotýkal dna horké nádoby.

2. | Zahřívejte vodu a teploměrem měřte teplotu. Kontrolujte teplotu, při které termostat otevře poprvé a při které zůstává úplně otevřený.

3.

Změřte výšku zdvihu termostatu při plném otevření.

Standardní termostat
Výška zdvihu: | Nad 8,0 mm
Začíná se otvírat: | 80-84 °C
Zcela otevřený: | 95°C