## Popis systému elektricky ovládaných oken

### Funkce Auto Reverse

Tento systém se skládá z hlavního spínače elektrického ovládání oken a z motoru ovládání oken řidiče a spolujezdce.

V motoru elektricky ovládaného okna řidiče je začleněn generátor impulsů, který generuje impulsy během chodu motoru a vysílá tyto impulsy do řídicí jednotky ovládání okna řidiče. Jakmile řídicí jednotka ovládání oken dveří zjistí, že nedostává žádné impulsy z generátoru impulsů, zastaví motor elektricky ovládaného okna řidiče a uvede jej do zpětného chodu. Je-li okno za polovinou své dráhy, vrátí se do poloviny své dráhy. Pokud je poloha okna ve spodní polovině své dráhy, zastaví a vrátí se o cca 2 palce. Tato funkce zabraňuje přiskřípnutí překážek během automatického zavírání okna. Pokud je spínač v horní poloze, funkce autoreverzu není aktivní.