Zkouška vahadla VTEC (R18A)

## Zkouška vahadla VTEC

Potřebné speciální nástroje
Souprava pro prohlídku ventilů ( 07LAJ-PR30102)

Adaptér VTEC ( 070AJ-0010100)

1. | Nastartujte motor, nechte jej běžet 5 minut a potom vypněte zapalování.

2. | Odmontujte víko hlavy válců.

3. | Nastavte píst č. 1 do horní úvrati (TDC).

4.

Pohybujte sekundárním vahadlem sacího ventilu A pro válec č. 1. Sekundární vahadlo se musí pohybovat nezávisle na sekundárním vahadle B.

- Pokud se sekundární vahadlo sacího ventilu A pohybuje volně, přejděte na 5.
- Pokud se sekundární vahadlo sacího ventilu A nepohybuje, odmontujte sekundární vahadla jako sestavu a zkontrolujte, zda se písty v sekundárním vahadle pohybují plynule. Pokud kterékoliv vahadlo vyžaduje výměnu, vyměňte sekundární vahadlo jako celek a znovu proveďte zkoušku.

5. | Opakujte 4 na zbývajících sekundárních vahadlech sacích ventilů, a to s pístem každého válce v horní úvrati. V případě, že veškerá sekundární vahadla ventilů projdou zkouškou s kladným výsledkem, přejděte na 6.

6. | Zkontrolujte, zda tlakoměr vzduchu na vzduchovém kompresoru ukazuje hodnotu nad 400 kPa (4 kgf/cm2).

7. | Zkontrolujte vůli ventilů.

8. | Do kontrolního otvoru adaptéru VTEC (A) namontujte těsnicí šroub a připojte soupravu pro prohlídku ventilů (B).

9.

Povolte ventil na regulátoru a dodávejte předepsaný tlak vzduchu.

Předepsaný tlak vzduchu:
290 kPa (3,0 kgf/cm2)

10.

Při předepsaném tlaku vzduchu pohněte sekundárním vahadlem sacího ventilu A pro válec č. 1. Sekundární vahadlo A a B se musí pohybovat společně.
Pokud se sekundární vahadlo sacího ventilu A nepohybuje, odmontujte sekundární vahadla jako sestavu a zkontrolujte, zda se písty v sekundárním vahadle pohybují plynule. Pokud kterékoliv vahadlo vyžaduje výměnu, vyměňte sekundární vahadlo jako celek a znovu proveďte zkoušku.

11. | Vyndejte speciální nástroje.

12. | Namontujte víko hlavy válců.