## Demontáž hnacího hřídele

Potřebné speciální nástroje
Stahovák kulových kloubů, 28 mm ( 07MAC-SL00201)

1. | Zvedněte předek vozidla a podepřete jej bezpečnostními stojany ve správných místech.

2. | Odmontujte matice kol a přední kola.

3. | Odehněte jistící výčnělek (A) na matici náboje kola (B) a potom odmontujte matici.

4.

Vypusťte kapalinu převodovky. Namontujte zpět vypouštěcí zátku s novou podložkou:

- Mechanická převodovka SPLM
- Mechanická převodovka SPHM

5. | Odpojte spojovací článek stabilizátoru (A) od stabilizátoru (B).

6.

Z korunové matice kulového kloubu spodního ramene (B) odstraňte závlačku (A) a vyšroubujte matici.
POZNÁMKA:

- Aby se zabránilo poškození kulového kloubu, namontujte šestihrannou matici na závity kulového kloubu.
- Dejte pozor, abyste při instalování stahováku nepoškodili manžetu kulového kloubu.

7. | Pomocí speciálního přípravku oddělte kulový kloub od spodního ramene (C).

8. | Táhněte těhlici směrem ven a pomocí plastového kladiva sťukněte vnější kloub hnacího hřídele z náboje předního kola.

9.

Levý a pravý hnací hřídel mechanické převodovky SPLM, levý hnací hřídel mechanické převodovky SPHM: Pomocí páčidla odpačte vnitřní kloub od skříně diferenciálu.
Pravý hnací hřídel mechanické převodovky SPHM: Pomocí narážecího trnu a kladiva oddělte vnitřní kloub od vloženého hřídele. Odmontujte hnací hřídel jako sestavu. Netahejte za hnací hřídel, neboť by se mohl rozpadnout vnitřní kloub. Tahejte hnací hřídel ven rovně, aby se zabránilo poškození olejového těsnění.

Levý a pravý hnací hřídel mechanické převodovky SPLM

Levý hnací hřídel mechanické převodovky SPHM

Pravý hnací hřídel mechanické převodovky SPHM