## Výměna motoru stěračů čelního skla

1. | Otevřete kapotu. Odmontujte víčka, matice (A) a ramínka stěračů čelního skla (B).

2. | Odmontujte kryty větracích komor (C).

3. | Vyšroubujte šrouby a uvolněte horní díl (A).

4. | Odpojte 5P konektor od motoru stěračů (B) a vyšroubujte sedm šroubů a táhla stěračů (C).

5. | Ujistěte se, že značka (A) na spojovacím článku (B) je vyrovnaná se značkou (C) na táhle stěračů čelního skla (D).

6. | Odmontujte matici (E) a oddělte spojovací článek a táhlo čelních stěračů.

7. | Odmontujte tři šrouby a oddělte táhlo čelních stěračů od motoru stěračů (F).

8.

Montáž proveďte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Vyrovnejte značky na spojovacím článku a táhle, abyste mohli namontovat táhlo podle původního nastavení.
- Namažte pohyblivé součásti univerzální vazelínou.
- Před montáží ramen stěračů zapněte a vypněte spínač stěračů, aby se čepy stěračů vrátily do parkovací polohy.
- Pokud je třeba, vyměňte poškozené příchytky.

9. | Po montáži seřiďte ramena stěračů.