Demontáž a montáž alternátoru (R18A)

## Demontáž a montáž alternátoru

## Demontáž

1. | Odpojte záporný kabel baterie a odpojte kladný kabel.

2. | Sundejte hnací řemen.

3. | Od alternátoru odpojte konektor (A) a BLK vodič (B) alternátoru.

4. | Odmontujte objímky svazku (C) a od každé objímky odpojte konektor (D).

5. | Demontujte alternátor.

## Montáž

1. | Namontujte alternátor.

2. | Od alternátoru odpojte konektor (A) a BLK vodič (B) alternátoru.

3. | Připojte konektor svazku (C) a upevněte objímky k alternátoru (D).

4. | Nasaďte hnací řemen.

5. | Připojte k baterii nejprve kabel kladného pólu, teprve pak kabel záporného pólu.

6. | Nastavte hodiny.

7. | Seřiďte resetováním řídicí jednotku elektrického ovládání oken.