Zkouška funkce startéru (L13A)

## Zkouška funkce startéru

1. | Od vývodu M odpojte vodič.

2. | Níže uvedeným způsobem proveďte propojení, a to vodičem co největšího průřezu (nejlépe stejným jako je vodič použitý ve voze). POZNÁMKA: Aby se nepoškodil startér, nenechávejte baterii připojenou déle než 10 sekund.

3. | Připojte baterii dle obrázku. Dbejte, abyste odpojili kabel motoru startéru od elektromagnetu. Pokud se vysune pastorek startéru, funguje správně.

4. | Odpojte baterii od vývodu M. Pokud se pastorek nezasune, přidržovací cívka elektromagnetu funguje správně.

5. | Baterii odpojte od kostry startéru. Pokud se pastorek okamžitě zasune, funguje správně.

6. | Pevně upevněte startér do svěráku.

7. | Připojte vodiče k vývodu M.

8. | Dle níže uvedeného schématu připojte startér k baterii a přesvědčete se, zda se motor startéru rozběhne a zda drží otáčky.

9.

Pokud hodnoty elektrického proudu odpovídají předepsaným hodnotám při napětí baterie 11,5 V, startér funguje správně.

Specifikace
Elektrické napětí: | 50 A nebo méně