Výměna olejového těsnění diferenciálu M/T (L13A)

## Výměna olejového těsnění diferenciálu M/T

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek ( 07749-0010000)

Nástavec narážecího přípravku pro olejové těsnění ( 07NAD-P200100)
Narážecí přípravek pro olejové těsnění ( 07JAD-PL90100)

1. | Odmontujte sestavu diferenciálu.

2. | Vytáhněte olejové těsnění (A) ze skříně převodovky (B).

3. | Vytáhněte olejové těsnění (A) ze skříně spojky (B).

4. | Pomocí speciálních nástrojů namontujte do skříně převodovky nové olejové těsnění.

5. | Pomocí speciálních nástrojů namontujte do skříně spojky nové olejové těsnění.