## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 97

DTC 97: | Systém VSA

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován další kód DTC? ANO - Odstraňte závadu postupem předepsaným pro daný kód DTC.n NE - Přejděte na 3.

3. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

4. | Proveďte zkušební jízdu vozidla v přímém směru. Zrychlete na 10 km/h, zastavte a znovu zrychlete na 10 km/h. Je signalizován kód DTC 97? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA. n NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA. Viz část o odstraňování náhodných závad. n