Výměna horního dráku bočního silentbloku motoru (N22A)

## Výměna horního dráku bočního silentbloku motoru

1. | Pomocí zvedáku a dřevěného palku pod olejovou vanou podepřete motor.

2. | Sundejte horní část trubice ostřikovače čelního skla (A), přepoutěcí hadici (B) a upevňovací roub potrubí klimatizace (C) a z dráku odmontujte expanzní nádrku (D).

3. | Odmontujte výztu torzní tyče (A) a horní torzní tyč (B).

4. | Odmontujte upevňovací roub brzdového vedení (A) a upevňovací rouby výztue (B) bočního silentbloku motoru.

5. | Odmontujte kostřicí kabel (C) a horní drák bočního silentbloku motoru (D).

6. | Namontujte horní drák bočního silentbloku motoru, volně utáhněte nový roub a matice (E) a roub volně utáhněte (F).

7. | Připojte kostřicí kabel.

8. | Utáhněte nový upevňovací roub (G) a rouby (H) výztue bočního silentbloku motoru.

9. | Namontujte upevňovací roub brzdového vedení.

10. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

11. | Vyroubujte upevňovací roub a matice (A) silentbloku převodovky.

12. | Zvedněte zvedák úplně nahoru.

13. | Odmontujte spodní kryt motoru.

14. | Povolte roub dolní torzní tyče (A).

15. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

16. | Utáhněte upevňovací rouby a matice horního dráku bočního silentbloku motoru.

17. | Vyroubujte upevňovací roub a matice převodovky.

18. | Zvedněte zvedák úplně nahoru.

19. | Utáhněte upevňovací roub dolní torzní tyče.

20. | Spuste vozidlo na zvedáku.

21. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

22. | Namontujte horní torzní tyč (A) a vyztu torzní tyče (B) a utáhněte nové upevňovací rouby (C).

23. | Utáhněte nové upevňovací rouby horní torzní tyče v uvedeném číselném pořadí.

24. | Namontujte expanzní nádrku (A) do dráku a namontujte horní část trubice ostřikovače čelního skla (B), přepoutěcí hadici (C) a upevňovací roub potrubí klimatizace (D).

25. | Namontujte spodní kryt motoru.