Výměna lanka řazení mechanické převodovky (L13A)

## Výměna lanka řazení mechanické převodovky

1. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

2. | Odpojte konektor spínače světel zpátečky a sundejte kryt kabelového svazku motoru a příchytky svazku.

3. | Odmontujte příchytky lanka řazení (A) a závlačky (B).

4. | Od horní strany skříně převodovky odpojte lanka řazení (C).

5. | Odmontujte zadní středovou konzolu.

6. | Odmontujte přední středovou konzolu.

7. | Odpojte příchytky svazku (A).

8. | Odmontujte kryt řadicí páky (B).

9. | Na skříni řadicí páky (B) roztáhněte objímky (A) a uvolněte ji z drážky (C).

10. | Otočte lanka (D) směrem k šipce, jak znázorňuje obrázek, a vytáhněte ji ze skříně řadicí páky.

11. | Vyndejte lanko volby a lanko řazení podle vyobrazení.

12. | Lanko řazení namontujte v opačném sledu úkonů demontáže.