## Test pohonu zámku dveří

## Pohon zámku dveří řidiče

1. | Odmontujte panel dveří řidiče.

2. | Od pohonu odpojte 10P konektor (A).

3. | Připojením napájecího napětí a kostry dle tabulky přezkoušejte funkci pohonu. Napětí baterie připojujte pouze na okamžik, aby se předešlo poškození pohonu.

4. | Pokud pohon nepracuje tak, jak je uvedeno, vyměňte jej.

## Pohon zamykání Super u řidiče

1. | Odmontujte panel dveří řidiče.

2. | Od pohonu odpojte 10P konektor (A).

3. | Na okamžik připojte napájecí napětí k vývodu č. 1 a ukostřete vývod č. 2. Pohon se musí uvést do chodu.

4. | Pokud pohon nefunguje tak, jak je uvedeno, vyměňte jej.

## Pohon zámku dveří spolujezdce/zadních dveří

1. | Odmontujte dveřní panel spolujezdce nebo zadní dveřní panel.

2. | Od pohonu odpojte 10P konektor (A).

3. | Připojením napájecího napětí a kostry dle tabulky přezkoušejte funkci mechanizmu. Baterii připojte pouze na okamžik, aby nedošlo k poškození mechanizmu.

4. | Pokud pohon nepracuje tak, jak je uvedeno, vyměňte jej.

## Pohon zamykání Super dveří spolujezdce/zadních dveří

1. | Odmontujte dveřní panel spolujezdce nebo zadní dveřní panel.

2. | Od pohonu odpojte 10P konektor (A).

3.

Na okamžik připojte napájecí napětí k vývodu č. 3 (1) a ukostřete vývod č. 4 (2). Pohon se musí uvést do chodu.

[ ]: | Pravé zadní dveře

4. | Pokud pohon nefunguje tak, jak je uvedeno, vyměňte jej.