## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 72

DTC 72: | Snímač úhlu natočení volantu (Software)

1. | S vozidlem na zemi natočte přední kola do přímého směru.

2. | Zapněte zapalování (II).

3.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu VSA DATA LIST položku Z-PHASE.

Je při volantu v přímé poloze naměřeno cca 1,0 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Zkontrolujte stav montáže snímače úhlu natočení volantu v tělese kombinovaného přepínače.n

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položky PHASE-A STATE a PHASE-B STATE v seznamu VSA DATA LIST.

Je napětí proměnlivé při velmi pomalém otáčení volantu?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Zkontrolujte stav montáže snímače úhlu natočení volantu v tělese kombinovaného přepínače.n

5. | Zkontrolujte geometrii kol. Je geometrie kol v rozmezí specifikace? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Nejpravděpodobnější příčinnou je to, že vozidlo jelo po extrémně šikmé vozovce.n NE - Zkontrolujte, zda nebyly na zavěšení kol provedeny úpravy, a pak nastavte správně geometrii kol. Po nastavení proveďte zkušební jízdu vozidla a znovu proveďte zkoušku.n