## Demontáž/montáž předního nárazníku

POZNÁMKA:

- Při demontáži i montáži předního nárazníku pracujte s pomocníkem.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přední nárazník a karosérii.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte přední žebro.

2. | Odmontujte šrouby (A) a spony (B) upevňující přední nárazník (C).

3. | Z obou stran odmontujte šrouby (A) a spony (B).

4. | Lehce odtáhněte přední okraj chrániče podběhu kola (A) a uvolněte háčky (B).

5.

Začněte od spodní části a postupujte směrem ke středu podběhu kola, páčením uvolněte část chrániče podběhu se sponami a vhodným nástrojem odpojte spony (C, D).
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste při demontáži spony nepoškrábali lak v okolí otvoru spony na předním blatníku. Pokud je lak poškrábaný, opravte jej barvou na drobné opravy laku.

6. | Opakujte postup 4až po krok 5 na druhé straně předního nárazníku a uvolněte druhý chránič podběhu kola od předního nárazníku.

7. | Na obou stranách mezi chrániče podběhu kola (B) a karosérii vložte dílenské utěrky (A). Odmontujte šrouby upevňující přední nárazník (C) na obou stranách.

8. | Přitáhněte přední nárazník (A) k podběhu kola, aby se uvolnil z háčků (B) na bočních vymezovacích podložkách (C).

9. | Za asistence pomocníka, při vytahování podběhu kola z vymezovací podložky (A) přitáhněte přední nárazník k hornímu rohovému nosníku (C), aby se nárazník uvolnil z háčků (B).

10. | Za asistence pomocníka přitáhněte přední nárazník (A) k držáku předního tlumiče (C), abyste sundali nárazník z háčků (B). Jsou-li ve výbavě přední mlhová světla, odpojte jejich konektory (D).

11. | U některých modelů: Scvakněte držák (E), vytáhněte trubici ostřikovače světlometu (F) a odpojte ji od trysky (G) motoru ostřikovače.

12.

Nárazník namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Jsou-li ve výbavě přední mlhová světla, dbejte, aby byly správně připojené jejich konektory a trubice ostřikovačů světlometů.
- Dbejte, aby přední nárazník na obou stranách pevně zapadal do háčků (obou bočních držáků a vymezovacích podložek).
- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Pevně zatlačte spony a háčky do své polohy.