Odstraňování závad palivového a výfukového systém (L13A)

## Odstraňování závad palivového a výfukového systém

Pokud vozidlo vykazuje některý z těchto příznaků, zkontrolujte diagnostický poruchový kód (DTC) pomocí HDS. Pokud není signalizován žádný kód DTC, přezkoušejte příznak předepsaným postupem a zjistěte příčinu.

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---

Motor nestartuje
(kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC)

1.
2.
3.
4.

Přezkoušejte baterii.
Přezkoušejte startér.
Zkontrolujte tlak paliva.
Odstraňte závadu obvodu palivového čerpadla.

- Nízká komprese
- Zapalování nedává jiskru
- Netěsnosti ve vzduchovém sacím potrubí
- Zablokovaný motor
- Prasklý rozvodový řetěz
- Znečištěné palivo

Motor nestartuje (kontrolka MIL se rozsvítí a zůstane svítit, nebo se vůbec nerozsvítí, není signalizován žádný kód DTC) | Odstraňte závady obvodu kontrolky MIL. |
Kontrolka MIL se rozsvítí a zůstane svítit, nebo se vůbec nerozsvítí, není signalizován žádný kód DTC | Odstraňte závady obvodu kontrolky MIL. |
Motor nestartuje (kontrolka MIL funguje správně, není signalizován žádný kód DTC, kontrolka imobilizéru zůstává svítit nebo bliká) | Zkontrolujte příznaky systému imobilizéru. |
Motor nastartuje, ale hned zhasne (kontrolka MIL funguje správně, není signalizován žádný kód DTC, kontrolka imobilizéru zůstává svítit nebo bliká) | Zkontrolujte příznaky systému imobilizéru. |

Obtížné startování
(kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC)

1.
2.
3.

Přezkoušejte baterii.
Zkontrolujte tlak paliva.
Proveďte zkoušku tělesa škrticí klapky.

- Nízká komprese
- Netěsnosti ve vzduchovém sacím potrubí
- Znečištěné palivo
- Slabá jiskra

Otáčky rychlého volnoběhu za studena příliš nízké (kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC) | 1. 2. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM. Zkontrolujte otáčky volnoběhu. |
Otáčky rychlého volnoběhu za studena příliš vysoké (kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC) | 1. 2. 3. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM. Zkontrolujte otáčky volnoběhu. Proveďte zkoušku tělesa škrticí klapky. |
Po zahřátí motoru a bez zatížení jsou volnoběžné otáčky pod stanovenou hodnotou (kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC) | 1. 2. | Odstraňte závady obvodu signálu FR alternátoru. Proveďte zkoušku tělesa škrticí klapky. |

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---
Po zahřátí motoru a bez zatížení jsou volnoběžné otáčky nad předepsanou hodnotou (kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC) | 1. 2. | Odstraňte závady obvodu signálu FR alternátoru. Zkontrolujte snímač APP. |
Po zahřátí motoru klesnou při točení volantem volnoběžné otáčky (kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC) | 1. 2. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM. Proveďte zkoušku tělesa škrticí klapky. | Systém posilovače řízení
Volnoběžné otáčky kolísají (kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC) | 1. 2. 3. 4. 5. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM. Přezkoušejte tlak paliva. Odstraňte závady obvodu signálu FR alternátoru. Zkontrolujte ventil PCV. Proveďte zkoušku tělesa škrticí klapky. | Znečištěné palivo

Nízký výkon
(kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC)

1.
2.
3.

Přezkoušejte tlak paliva.
Zkontrolujte vložku čističe vzduchu.
Proveďte zkoušku tělesa škrticí klapky.

- Znečištěné palivo
- Nízká komprese
- Časování vačkového hřídele
- Hladina motorového oleje

Motor zhasíná
(kontrolka MIL pracuje správně, není signalizován žádný kód DTC)

1.
2.
3.
4.

Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.
Přezkoušejte tlak paliva.
Zkontrolujte otáčky volnoběhu.
Odstraňte závady obvodu signálu polohového spínače brzdového pedálu.

- Netěsnosti ve vzduchovém sacím potrubí
- Vadné připojení kabelového svazku a čidla

Kontrolka hladiny motorového oleje (žlutá) zůstane svítit nebo bliká (kontrolka MIL funguje správně, není signalizován žádný kód DTC) | Zkontrolujte snímač hladiny motorového oleje. |
Přístroj HDS nekomunikuje s modulem ECM nebo s vozidlem | Odstraňte závadu obvodu konektoru DLC. |