Odstraňování závad podle kódů DTC: P0533 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0533

DTC P0533: | Vysoké napětí obvodu snímače tlaku klimatizace

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

2. | Zapněte spínač ventilátoru.

3. | Zapněte spínač klimatizace.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku A/C PRESSURE SENSOR.

Je naměřena hodnota cca 4,75 V nebo více?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače tlaku klimatizace a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 3P konektor snímače tlaku klimatizace.

7. | Propojkou spojte vývody č. 2 a č. 3 3P konektoru snímače tlaku klimatizace.

8. | Zapněte zapalování (II).

9. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku A/C PRESSURE SENSOR. Je naměřena hodnota cca 4,75 V nebo více? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 22.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Odstraňte propojku z 3P konektoru snímače tlaku klimatizace.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače tlaku klimatizace. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 14. NE - Přejděte na 18.

14. | Vypněte zapalování.

15. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

16. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 3P konektoru snímače tlaku klimatizace a vývodem A16 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 32. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (A16) a snímačem tlaku klimatizace a přejděte na 24.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

20. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

21. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 3 3P konektoru snímače tlaku klimatizace a vývodem A9 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 32. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (A9) a snímačem tlaku klimatizace a přejděte na 24.

22. | Vypněte zapalování.

23. | Vyměňte snímač tlaku klimatizace.

24. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

25. | Zapněte zapalování do polohy II.

26. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

27. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

28. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

29. | Zapněte spínač ventilátoru.

30. | Zapněte spínač klimatizace.

31.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0533, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače tlaku klimatizace a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

32. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

33. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

34. | Zapněte spínač ventilátoru.

35. | Zapněte spínač klimatizace.

36.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0533, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače tlaku klimatizace a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n