## Odstraňování závad podle kódů DTC: 32-07

DTC 32-07: | Vnitřní obvod řídicí jednotky EPS (snímač proudu) (diagnostika řízení)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Nastartujte motor.

4.

Několikrát otočte volantem doprava nebo doleva a počkejte alespoň 10 sekund .

Rozsvítí se kontrolka EPS?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty. Pokud jsou kontakty v pořádku, systém je v tuto chvíli bez problémů.n

5. | Ověřte kód DTC. Je signalizován kód DTC 32-07? ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody konektoru řídicí jednotky EPS a dle potřeby je opravte. Nezjistíte-li žádné špatné připojení, vyměňte řídicí jednotku EPS. n NE - Odstraňte závady podle DTC. Pokud nejsou signalizovány žádné kódy DTC, systém je v tuto chvíli v pořádku.n